
Варіант 10

1. Сигнал в інтервалі 0…10*Т*д:



1. Зобразити перші 10 відліків дискретного сигналу, який отримано з заданого неперервного.

